//CODIGO
const int led_rojo = 5;
const int led_azul = 3;
const int led_amarillo = 6;
const int pausa = 100;
 
void setup() {
 
  pinMode(led_rojo, OUTPUT);
  pinMode(led_amarillo, OUTPUT);
  pinMode(led_azul, OUTPUT);
 
}
 
void loop() {
 
 
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    izquierda();
  }
 
  apagado();
  delay(pausa * 3);
 
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    derecha();
  }
 
  apagado();
  delay(pausa * 3);
}
 
 
void apagado(){
  digitalWrite(led_azul,LOW);
  digitalWrite(led_rojo,LOW);
  digitalWrite(led_amarillo,LOW);
}
 
void izquierda(){
  digitalWrite(led_azul,HIGH);
  digitalWrite(led_rojo,LOW);
  digitalWrite(led_amarillo,LOW);
  delay (pausa);
 
  digitalWrite(led_azul,LOW);
  digitalWrite(led_rojo,HIGH);
  digitalWrite(led_amarillo,LOW);
  delay (pausa);
 
  digitalWrite(led_azul,LOW);
  digitalWrite(led_rojo,LOW);
  digitalWrite(led_amarillo,HIGH);
  delay (pausa);
}
 
 
void derecha(){
  digitalWrite(led_azul,LOW);
  digitalWrite(led_rojo,LOW);
  digitalWrite(led_amarillo,HIGH);
  delay (pausa);
 
  digitalWrite(led_azul,LOW);
  digitalWrite(led_rojo,HIGH);
  digitalWrite(led_amarillo,LOW);
  delay (pausa);
 
  digitalWrite(led_azul,HIGH);
  digitalWrite(led_rojo,LOW);
  digitalWrite(led_amarillo,LOW);
  delay (pausa);
}