void setup() {
  Serial.begin(9600);
}
 
void loop() {
  int valor_leido = analogRead(A0);
  int valor_adaptado = map(valor_leido,0,1023,0,255);
  analogWrite(3,valor_adaptado);
  Serial.println("El valor leido es: " + String(valor_leido) + " Adaptado " + String(valor_adaptado));
}
 
//GUARDAR ESTA FUNCION EN ALGUN LADO SEGURO, LA NECESITARÁN
float mapfloat(float x, float in_min, float in_max, float out_min, float out_max)
{
return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
}