//CODIGO
int led = 5;
int boton = 3;
 
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(boton, INPUT);
  pinMode(led, OUTPUT);
}
 
void loop() {
  bool estado_pulsador = digitalRead(boton);
  if(estado_pulsador == false){
    if (digitalRead(led) == true ){
      digitalWrite(led,LOW);
      delay(500);
    }else{
      digitalWrite(led,HIGH);
      delay(500);
    }
  }
}